**Schnellbau-Basiselement Trockenbau Nolimit Plus**

**schwarz RAL 9011 190cm / 12,5mm**

**Produktbeschreibung:**

Das Schnellbau-Basiselement „NoLimit Plus“ ist eine industriell

vorgefertigte Baugruppe aus einer Gipskartonplatte (GKFI) mit

einem fest darin verklebten Aluminiumprofil. Es ist speziell für

die rahmenlose und unsichtbare Verbauweise von Leuchten und

Netzgeräten konzipiert und ermöglicht eine schnelle, einfache

Montage sowie eine dauerhaft perfekte Sichtkante. Die Leuchten

können in drei Raststufen eingebaut werden: +15 mm

herausstehend, deckenbündig oder 15 mm nach innen versetzt.

**Produktdetails:**

Artikelnummer: 100000-001-190-2330-1

Verpackungseinheit: 1 Stück

**Technische Daten und Normen:**

Länge: 190cm

Material: GKFI, nach DIN 18180 verklebt mit Aluminiumprofil

Gipskarton-Plattendicke: 12,5mm

Farbe Aluminiumprofil: schwarz RAL 9011

Brandschutz: nach DIN 4102-1 (schwer entflammbar)

Feuchtigkeitsresistenz: nach DIN EN 520, Typ H1

**Nachhaltigkeit:**

Das Element ist vollständig recycelbar und unterstützt

Nachhaltigkeitszertifikate wie DGNB. Es eignet sich für den

Einsatz in öffentlichen Gebäuden, die nach ökologischen Kriterien

errichtet oder saniert werden.

**Kompatibilität:**

Passende Leuchten und Netzgeräte: Leuchten und Netzgeräte

aus der Serie „NoLimit Plus“ sind vollständig kompatibel.

Zukunftssicher: Offen für zukünftige technische Einbaugeräte.

**Lieferumfang:**

Schnellbau-Basiselement, Plattenverbinder, Spachtelkeder, Endkappen

**Montageanleitung:**  
Das Element wird mit Schnellbauschrauben an der vorbereiteten

Trockenbauunterkonstruktion befestigt. Vor der Schließung der

Decke müssen sämtliche Energie- und Versorgungsleitungen

für die Leuchten und Netzgeräte vorbereitet werden. Die Leuchten

und Netzgeräte werden per Plug-and-Play in die Aussparung im

Aluminiumprofil eingeklipst. Die sichtbare Nut (45 mm Breite) wird

mit einem Spachtelkeder abgedeckt, der einfach in die Nut

eingedrückt wird. Anschließend kann die Fläche gespachtelt,

geschliffen und gestrichen werden. Nach Abschluss der Arbeiten

wird der Keder entfernt, sodass die saubere Aluminiumschiene

in einwandfreiem Zustand bleibt.

**Wartung:**  
Über die 45mm-Nut bleibt der Zugang zu den Leuchten- und

Netzgerätekomponenten gewährleistet.

**Gleichwertigkeit:**

Nur nachweislich gleichwertige Erzeugnisse (fertig verklebte

Baugruppe aus Gipskartonplatte und Aluminiumprofil) werden

akzeptiert. Der Nachweis muss durch Prüfzeugnisse, Zertifikate

sowie eine vollständige technische Dokumentation des Herstellers

erfolgen. Fehlende oder unvollständige Nachweise führen

unweigerlich zum Ausschluss des Angebots.

**Verfügbarkeit:**

Lieferzeit 2-3 Wochen, Sonderanfertigungen auf Anfrage.

**Liefernachweis:**

Hersteller: NEXFOUR GmbH

Kontakt: info@nexfour.com

Website: [www.nexfour.com](http://www.nexfour.com)

Preis:

Preis pro Stück (EUR): '..........'