**Schnellbau-Basiselement Trockenbau Nolimit Plus**

**90° Ecke schwarz RAL 9011 190cm / 10mm**

**Produktbeschreibung:**

Das Schnellbau-Basiselement „NoLimit Plus“ ist eine industriell

vorgefertigte Baugruppe aus einer Gipskartonplatte (GKFI) mit

einem fest darin verklebten Aluminiumprofil. Das NoLimit

Plus Profil wird als 90-Grad-Ecke geliefert und ermöglicht einen

optisch nahtlosen Deckenspiegel. Die Abwinklung sorgt für eine

durchgängige, hochwertige Sichtkante und eine beeindruckende

Deckengestaltung.

**Produktdetails:**

Artikelnummer: 100000-001-015-1330-1

Verpackungseinheit: 1 Stück

**Technische Daten und Normen:**

Länge: 15 x 15cm

Material: GKFI, nach DIN 18180 verklebt mit Aluminiumprofil

Gipskarton-Plattendicke: 10mm

Farbe Aluminiumprofil: schwarz RAL 9011

Brandschutz: nach DIN 4102-1 (schwer entflammbar)

Feuchtigkeitsresistenz: nach DIN EN 520, Typ H1

**Nachhaltigkeit:**

Das Element ist vollständig recycelbar und unterstützt

Nachhaltigkeitszertifikate wie DGNB. Es eignet sich für den

Einsatz in öffentlichen Gebäuden, die nach ökologischen Kriterien

errichtet oder saniert werden.

**Kompatibilität:**

Passende Leuchten und Netzgeräte: Leuchten und Netzgeräte

aus der Serie „NoLimit Plus“ sind vollständig kompatibel.

Zukunftssicher: Offen für zukünftige technische Einbaugeräte.

**Lieferumfang:**

Schnellbau-Basiselement, Plattenverbinder, Spachtelkeder, Endkappen

**Montageanleitung:**  
Das NoLimit Plus Profil wird mit Schnellbauschrauben an der

vorbereiteten Trockenbauunterkonstruktion befestigt. Die sichtbare

Nut (45 mm Breite) wird mit einem Spachtelkeder abgedeckt,

der einfach in die Nut eingedrückt wird. Anschließend kann die

Fläche gespachtelt, geschliffen und gestrichen werden. Nach

Abschluss der Arbeiten wird der Keder entfernt, sodass die

saubere Aluminiumschiene in einwandfreiem Zustand bleibt.

**Gleichwertigkeit:**

Nur nachweislich gleichwertige Erzeugnisse (fertig verklebte

Baugruppe aus Gipskartonplatte und Aluminiumprofil) werden

akzeptiert. Der Nachweis muss durch Prüfzeugnisse, Zertifikate

sowie eine vollständige technische Dokumentation des Herstellers

erfolgen. Fehlende oder unvollständige Nachweise führen

unweigerlich zum Ausschluss des Angebots.

**Verfügbarkeit:**

Lieferzeit 2-3 Wochen, Sonderanfertigungen auf Anfrage.

**Liefernachweis:**

Hersteller: NEXFOUR GmbH

Kontakt: info@nexfour.com

Website: [www.nexfour.com](http://www.nexfour.com)

Preis:

Preis pro Stück (EUR): '..........'